Przedmiar robót

ul. Gen. Bema 2 w Bartoszycach

Opis robót

Ilość robót

Dział nr 1. Roboty instalacyjne na instalacji c.o.  i c.w. CPV 45331100-7

Dział nr 2. Roboty instalacyjne na instalacji c.o.

Jednostka: szt

74,0000

Montaż głowic termostatycznych

1. KNR-W 2-15 0412-02

Jednostka: szt

18,0000

Montaż zaworów termostatycznych w grzejnikach drabinkowych

2. KNR-W 2-15 0412-02

Jednostka: szt

57,0000

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 3000mm

3. KNR-W 2-15 0418-08

Jednostka: urządzenie

74,0000

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych

4. KNR 2-15 0404-01

Jednostka: m

15,0000

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 54,0mm

5. KNR-W 2-15 0405-09

Jednostka: m

32,0000

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 42,0mm

6. KNR-W 2-15 0405-08

Jednostka: m

4,0000

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 35,0mm

7. KNR-W 2-15 0405-07

Jednostka: m

46,0000

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 28,0mm

8. KNR-W 2-15 0405-06

Jednostka: m

122,0000

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 22,0mm

9. KNR-W 2-15 0405-05

Jednostka: m

112,0000

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 18,0mm

10. KNR-W 2-15 0405-04

Jednostka: m

380,0000

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 15,0mm

11. KNR-W 2-15 0405-03

Jednostka: kpl

1,0000

Wprowadzenie nastaw wstępnych zaworów zgodnie z projektem

12.

- 1 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: szt

18,0000

Filtry magnetyczne o połączeniach gwintowanych firmy INFRACORR typu IFM o średnicy 20mm

13. KNR 2-15 0408-03

Jednostka: szt

58,0000

Zawory przelotowe kulowe firmy VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm

14. KNR 2-15 0408-02

Jednostka: m

70,0000

Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm dla rurociągów o średnicy zewnętrznej do 22mm otulinami TERMOROCK - 
niskie parametry

15. KNR 0-34 0101-10

Jednostka: m

100,0000

Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm dla rurociągów o średnicy zewnętrznej do 76mm otulinami TERMOROCK - 
niskie parametry

16. KNR 0-34 0101-21

Jednostka: kpl

12,0000

Montaż zaworów regulacyjnych podpionowych

17. KNR 2-20 0412-01

Jednostka: kpl

8,0000

Montaż automatycznych odpowietrzników na pionach

18.

Jednostka: kpl

18,0000

Montaż szafek rozdzielaczowych. inne roboty budowlane w zakresie c.o.

19.

Jednostka: układ

18,0000

Montaż układu do pomiarów ilości ciepła - licznik energii cieplnej firmy Powogaz QN=0,6 m3/h (1/2"), średnica 
przyłączenia 1" - montaż na zasilaniu

20. KNR 7-08 0105-01

Dział nr 3. Roboty instalacyjne na instalacji c.w. i cyrkulacji

Jednostka: m

100,0000

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 
nominalnej 15mm

21. KNR-W 2-15 0105-01

Jednostka: m

62,0000

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 
nominalnej 20mm

22. KNR-W 2-15 0105-02

Jednostka: m

12,0000

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 
nominalnej 25mm

23. KNR-W 2-15 0105-03

Jednostka: m

5,0000

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 
nominalnej 32mm

24. KNR-W 2-15 0105-04

Jednostka: szt

18,0000

Wodomierze skrzydełkowe firmy POWOGAZ typu JS 90-1,5 NK do w.c. o średnicy nominalnej 15mm - c.w.

25. KNR 2-15 0118-01

- 2 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: szt

6,0000

Zawory przelotowe kulowe firmy VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm

26. KNR 2-15 0408-02

Jednostka: szt

36,0000

Zawory przelotowe kulowe firmy VALVEX o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm

27. KNR 2-15 0408-02

Jednostka: m

179,0000

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych w budynkach mieszkalnych, rurociąg o średnicy 
do 65mm

28. KNR-W 2-15 0126-01

Jednostka: m

170,0000

Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej do 32mm otulinami Thermaflex FRZ 
(cyrkulacja)

29. KNR 0-34 0101-11

Jednostka: m

17,0000

Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej do 75mm otulinami Thermaflex FRZ 
(c.w.u.)

30. KNR 0-34 0101-12

Jednostka: m

179,0000

Płukanie instalacji wodociągowej
Krotność = 2

31. KNR-W 2-15 0128-02

Jednostka: kpl

6,0000

Montaż zaworów regulacyjnych - cyrkulacja

32. KNR 2-20 0412-01

Jednostka: kpl

12,0000

Inne roboty budowlane w zakresie cwu i cyrkulacji

33.

- 3 -