Przedmiar robót

Wewnętrzna instalacja c.o., c.w.u. i cyrkulacji

Opis robót

Ilość robót

Dział nr 1. Roboty demontażowe rur c.o.
[CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne]

Jednostka: m

280,0000

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. do 80 mm

1. KNR-W 4-02 0506-06

0

280

   280,0000

Dział nr 2. Instalacja c.o. główna
[CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania]

Jednostka: m

180,0000

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego

2. KNR-W 4-01 0210-01

0

180

   180,0000

Jednostka: m

180,0000

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i 
ścianach

3. KNR-W 4-01 0207-01

0

180

   180,0000

Jednostka: szt.

45,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

4. KNR-W 4-01 0335-03

0

45

    45,0000

Jednostka: szt.

45,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

5. KNR-W 4-01 0325-04

0

45

    45,0000

Jednostka: szt.

30,0000

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm

6. KNR-W 4-01 0208-02

0

30

    30,0000

Jednostka: szt.

30,0000

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm

7. KNR-W 4-01 0206-02

0

30

    30,0000

Jednostka: m3

11,4800

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

8. KNR-W 4-01 0109-09

0

(180+45+30)*0.15*0.3

    11,4750

Jednostka: m3

11,4800

Opłata za składowanie gruzu

9.    kalk. własna

0

11,48

    11,4800

- 1 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: m

48,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

10. KNR-W 2-15 0403-03

0

48

    48,0000

Jednostka: m

18,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

11. KNR-W 2-15 0403-04

0

18

    18,0000

Jednostka: m

76,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

12. KNR-W 2-15 0403-05

0

76

    76,0000

Jednostka: m

63,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

13. KNR-W 2-15 0405-03

0

63

    63,0000

Jednostka: m

38,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

14. KNR-W 2-15 0405-04

0

38

    38,0000

Jednostka: m

8,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

15. KNR-W 2-15 0405-05

0

8

     8,0000

Jednostka: m

116,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

16. KNR-W 2-15 0405-06

0

116

   116,0000

Jednostka: m

367,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

17. KNR-W 2-15 0406-02

0

48+18+76+63+38+8+116

   367,0000

Jednostka: urz.

6,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

18. KNR-W 2-15 0436-01

0

6

     6,0000

Jednostka: szt.

2,0000

Zawór równoważący gw. STAD z odw. DN50

19. KNR-W 2-15 0411-05

0

2

     2,0000

Jednostka: szt.

58,0000

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm proste

20. KNR-W 2-15 0411-01

0

58

    58,0000

Jednostka: szt.

48,0000

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm z odwodnieniem

21. KNR-W 2-15 0411-03

0

48

    48,0000

- 2 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: szt.

29,0000

Ciepłomierz elektroniczny Supercal 432 współpracujący z wodomierzem skrzydełkowym z możliwością zdalnego 
odczytu impulsów typ WS-NK DN15

22. KNR 2-15 0118-01 analogia

0

29

    29,0000

Jednostka: szt.

29,0000

Szafki wnękowe

23. KNR-W 2-15 0142-02

0

29

    29,0000

Jednostka: szt.

29,0000

Automatyczne zawory podpionowe typ ASV-I fi 15mm

24. KNR 2-15 0415-02 analogia

0

29

    29,0000

Jednostka: szt.

29,0000

Automatyczne zawory podpionowe typ ASV-PV fi 15mm

25. KNR 2-15 0415-02 analogia

0

29

    29,0000

Jednostka: szt.

24,0000

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm

26. KNR-W 2-15 0412-07

0

24

    24,0000

Jednostka: szt.

6,0000

Głowice do zaworów termostatycznych zabezpieczone przed kradzieżą

27. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

6

     6,0000

Jednostka: szt.

6,0000

Zawory termostatyczne

28. KNR-W 2-15 0412-02

0

6

     6,0000

Jednostka: kpl.

6,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

29. KNR-W 2-15 0429-04

0

6

     6,0000

Jednostka: szt.

6,0000

Grzejniki stalowe płytowe V11K/600/1600

30. KNR-W 2-15 0418-01

0

6

     6,0000

Jednostka: m

367,0000

Izolacja rurociągów otuliną grubości 30mm

31. KNR 0-34 0101-10

0

367

   367,0000

Jednostka: m

45,0000

Tuleje ochronne - rury stalowe

32. KNR-W 2-15 0401-03

0

(45+30)*2*0,3

    45,0000

Dział nr 3. Instalacja c.o. - mieszkania
[CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania]

- 3 -

Opis robót

Ilość robót

Dział nr 3.1. Lokal 15/2

Jednostka: szt.

5,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

33. KNR-W 4-01 0335-03

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

34. KNR-W 4-01 0325-04

0

5

     5,0000

Jednostka: m3

0,2300

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

35. KNR-W 4-01 0109-09

0

5*0.15*0.3

     0,2250

Jednostka: m3

0,2300

Opłata za składowanie gruzu

36.    kalk. własna

0

0,23

     0,2300

Jednostka: m

24,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

37. KNR-W 2-15 0405-03

0

24

    24,0000

Jednostka: m

18,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

38. KNR-W 2-15 0405-04

0

18

    18,0000

Jednostka: m

42,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

39. KNR-W 2-15 0406-02

0

42

    42,0000

Jednostka: urz.

5,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

40. KNR-W 2-15 0436-01

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

41. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Zawory termostatyczne

42. KNR-W 2-15 0412-02

0

5

     5,0000

Jednostka: kpl.

5,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

43. KNR-W 2-15 0429-04

0

5

     5,0000

- 4 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V11K/600/900

44. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

3,0000

Grzejniki stalowe płytowe V33K/600/900

45. KNR-W 2-15 0418-01

0

3

     3,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki łazienkowe SAN18/600

46. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: m

1,5000

Tuleje ochronne - rury stalowe

47. KNR-W 2-15 0401-03

0

5*0.3

     1,5000

Dział nr 3.2. Lokal 15/1

Jednostka: szt.

5,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

48. KNR-W 4-01 0335-03

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

49. KNR-W 4-01 0325-04

0

5

     5,0000

Jednostka: m3

0,2300

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

50. KNR-W 4-01 0109-09

0

5*0.15*0.3

     0,2250

Jednostka: m3

0,2300

Opłata za składowanie gruzu

51.    kalk. własna

0

0,23

     0,2300

Jednostka: m

26,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

52. KNR-W 2-15 0405-03

0

26

    26,0000

Jednostka: m

19,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

53. KNR-W 2-15 0405-04

0

19

    19,0000

Jednostka: m

45,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

54. KNR-W 2-15 0406-02

0

45

    45,0000

- 5 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: urz.

5,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

55. KNR-W 2-15 0436-01

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

56. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Zawory termostatyczne

57. KNR-W 2-15 0412-02

0

5

     5,0000

Jednostka: kpl.

5,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

58. KNR-W 2-15 0429-04

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V11K/600/400

59. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

3,0000

Grzejniki stalowe płytowe V21K/600/800

60. KNR-W 2-15 0418-01

0

3

     3,0000

Jednostka: szt.

2,0000

Grzejniki stalowe płytowe V22K/600/800

61. KNR-W 2-15 0418-01

0

2

     2,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki łazienkowe SAN07/900

62. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: m

1,5000

Tuleje ochronne - rury stalowe

63. KNR-W 2-15 0401-03

0

5*0.3

     1,5000

Dział nr 3.3. Lokal 15/4

Jednostka: szt.

6,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

64. KNR-W 4-01 0335-03

0

6

     6,0000

Jednostka: szt.

6,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

65. KNR-W 4-01 0325-04

0

6

     6,0000

- 6 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: m3

0,2700

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

66. KNR-W 4-01 0109-09

0

6*0.15*0.3

     0,2700

Jednostka: m3

0,2700

Opłata za składowanie gruzu

67.    kalk. własna

0

0,27

     0,2700

Jednostka: m

12,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

68. KNR-W 2-15 0405-03

0

12

    12,0000

Jednostka: m

15,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

69. KNR-W 2-15 0405-04

0

15

    15,0000

Jednostka: m

27,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

70. KNR-W 2-15 0406-02

0

27

    27,0000

Jednostka: urz.

5,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

71. KNR-W 2-15 0436-01

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

72. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Zawory termostatyczne

73. KNR-W 2-15 0412-02

0

5

     5,0000

Jednostka: kpl.

5,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

74. KNR-W 2-15 0429-04

0

5

     5,0000

Jednostka: m

1,8000

Tuleje ochronne - rury stalowe

75. KNR-W 2-15 0401-03

0

6*0.3

     1,8000

Dział nr 3.4. Lokal 15/3

Jednostka: szt.

7,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

76. KNR-W 4-01 0335-03

0

7

     7,0000

- 7 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: szt.

7,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

77. KNR-W 4-01 0325-04

0

7

     7,0000

Jednostka: m3

0,3200

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

78. KNR-W 4-01 0109-09

0

7*0.15*0.3

     0,3150

Jednostka: m3

0,3200

Opłata za składowanie gruzu

79.    kalk. własna

0

0,32

     0,3200

Jednostka: m

44,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

80. KNR-W 2-15 0405-03

0

44

    44,0000

Jednostka: m

44,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

81. KNR-W 2-15 0406-02

0

44

    44,0000

Jednostka: urz.

5,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

82. KNR-W 2-15 0436-01

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

83. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Zawory termostatyczne

84. KNR-W 2-15 0412-02

0

5

     5,0000

Jednostka: kpl.

5,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

85. KNR-W 2-15 0429-04

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V11K/600/400

86. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: m

2,1000

Tuleje ochronne - rury stalowe

87. KNR-W 2-15 0401-03

0

7*0.3

     2,1000

Dział nr 3.5. Lokal 15/5

- 8 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: szt.

5,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

88. KNR-W 4-01 0335-03

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

89. KNR-W 4-01 0325-04

0

5

     5,0000

Jednostka: m3

0,2300

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

90. KNR-W 4-01 0109-09

0

5*0.15*0.3

     0,2250

Jednostka: m3

0,2300

Opłata za składowanie gruzu

91.    kalk. własna

0

0,23

     0,2300

Jednostka: m

38,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

92. KNR-W 2-15 0405-03

0

38

    38,0000

Jednostka: m

17,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

93. KNR-W 2-15 0405-04

0

17

    17,0000

Jednostka: m

55,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

94. KNR-W 2-15 0406-02

0

38+17

    55,0000

Jednostka: urz.

6,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

95. KNR-W 2-15 0436-01

0

6

     6,0000

Jednostka: szt.

6,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

96. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

6

     6,0000

Jednostka: szt.

6,0000

Zawory termostatyczne

97. KNR-W 2-15 0412-02

0

6

     6,0000

Jednostka: kpl.

6,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

98. KNR-W 2-15 0429-04

0

6

     6,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V11K/600/1400

99. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

- 9 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V11K/600/1800

100. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V21K/600/1100

101. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V33K/600/800

102. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V33K/600/1200

103. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki łazienkowe SAN18/600

104. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: m

1,5000

Tuleje ochronne - rury stalowe

105. KNR-W 2-15 0401-03

0

5*0.3

     1,5000

Dział nr 3.6. Lokal 17/1

Jednostka: szt.

5,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

106. KNR-W 4-01 0335-03

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

107. KNR-W 4-01 0325-04

0

5

     5,0000

Jednostka: m3

0,2300

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

108. KNR-W 4-01 0109-09

0

5*0.15*0.3

     0,2250

Jednostka: m3

0,2300

Opłata za składowanie gruzu

109.    kalk. własna

0

0,23

     0,2300

Jednostka: m

28,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

110. KNR-W 2-15 0405-03

0

28

    28,0000

- 10 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: m

18,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

111. KNR-W 2-15 0405-04

0

18

    18,0000

Jednostka: m

46,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

112. KNR-W 2-15 0406-02

0

28+18

    46,0000

Jednostka: urz.

5,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

113. KNR-W 2-15 0436-01

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

114. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Zawory termostatyczne

115. KNR-W 2-15 0412-02

0

5

     5,0000

Jednostka: kpl.

5,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

116. KNR-W 2-15 0429-04

0

5

     5,0000

Jednostka: m

1,5000

Tuleje ochronne - rury stalowe

117. KNR-W 2-15 0401-03

0

5*0.3

     1,5000

Dział nr 3.7. Lokal 17/2

Jednostka: szt.

3,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

118. KNR-W 4-01 0335-03

0

3

     3,0000

Jednostka: szt.

3,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

119. KNR-W 4-01 0325-04

0

3

     3,0000

Jednostka: m3

0,1400

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

120. KNR-W 4-01 0109-09

0

3*0.15*0.3

     0,1350

Jednostka: m3

0,1400

Opłata za składowanie gruzu

121.    kalk. własna

0

0,14

     0,1400

- 11 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: m

22,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

122. KNR-W 2-15 0405-03

0

22

    22,0000

Jednostka: m

24,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

123. KNR-W 2-15 0405-04

0

24

    24,0000

Jednostka: m

46,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

124. KNR-W 2-15 0406-02

0

46

    46,0000

Jednostka: urz.

4,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

125. KNR-W 2-15 0436-01

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

126. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Zawory termostatyczne

127. KNR-W 2-15 0412-02

0

4

     4,0000

Jednostka: kpl.

4,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

128. KNR-W 2-15 0429-04

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

2,0000

Grzejniki stalowe płytowe V22K/600/800

129. KNR-W 2-15 0418-01

0

2

     2,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V33K/600/700

130. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki łazienkowe SAN07/900

131. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: m

0,9000

Tuleje ochronne - rury stalowe

132. KNR-W 2-15 0401-03

0

3*0.3

     0,9000

Dział nr 3.8. Lokal 17/3

- 12 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: szt.

5,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

133. KNR-W 4-01 0335-03

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

134. KNR-W 4-01 0325-04

0

5

     5,0000

Jednostka: m3

0,2300

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

135. KNR-W 4-01 0109-09

0

5*0.15*0.3

     0,2250

Jednostka: m3

0,2300

Opłata za składowanie gruzu

136.    kalk. własna

0

0,23

     0,2300

Jednostka: m

43,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

137. KNR-W 2-15 0405-03

0

43

    43,0000

Jednostka: m

43,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

138. KNR-W 2-15 0406-02

0

43

    43,0000

Jednostka: urz.

5,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

139. KNR-W 2-15 0436-01

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

140. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Zawory termostatyczne

141. KNR-W 2-15 0412-02

0

5

     5,0000

Jednostka: kpl.

5,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

142. KNR-W 2-15 0429-04

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V11K/600/600

143. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

3,0000

Grzejniki stalowe płytowe V22K/600/800

144. KNR-W 2-15 0418-01

0

3

     3,0000

- 13 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki łazienkowe SAN07/900

145. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: m

1,5000

Tuleje ochronne - rury stalowe

146. KNR-W 2-15 0401-03

0

5*0.3

     1,5000

Dział nr 3.9. Lokal 17/4

Jednostka: szt.

5,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

147. KNR-W 4-01 0335-03

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

148. KNR-W 4-01 0325-04

0

5

     5,0000

Jednostka: m3

0,2300

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

149. KNR-W 4-01 0109-09

0

5*0.15*0.3

     0,2250

Jednostka: m3

0,2300

Opłata za składowanie gruzu

150.    kalk. własna

0

0,23

     0,2300

Jednostka: m

41,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

151. KNR-W 2-15 0405-03

0

41

    41,0000

Jednostka: m

41,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

152. KNR-W 2-15 0406-02

0

41

    41,0000

Jednostka: urz.

4,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

153. KNR-W 2-15 0436-01

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

154. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Zawory termostatyczne

155. KNR-W 2-15 0412-02

0

4

     4,0000

- 14 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: kpl.

4,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

156. KNR-W 2-15 0429-04

0

4

     4,0000

Jednostka: m

1,5000

Tuleje ochronne - rury stalowe

157. KNR-W 2-15 0401-03

0

5*0.3

     1,5000

Dział nr 3.10. Lokal 17/5

Jednostka: szt.

7,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

158. KNR-W 4-01 0335-03

0

7

     7,0000

Jednostka: szt.

7,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

159. KNR-W 4-01 0325-04

0

7

     7,0000

Jednostka: m3

0,3200

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

160. KNR-W 4-01 0109-09

0

7*0.15*0.3

     0,3150

Jednostka: m3

0,3200

Opłata za składowanie gruzu

161.    kalk. własna

0

0,32

     0,3200

Jednostka: m

32,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

162. KNR-W 2-15 0405-03

0

32

    32,0000

Jednostka: m

22,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

163. KNR-W 2-15 0405-04

0

22

    22,0000

Jednostka: m

54,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

164. KNR-W 2-15 0406-02

0

54

    54,0000

Jednostka: urz.

4,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

165. KNR-W 2-15 0436-01

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

166. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

4

     4,0000

- 15 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: szt.

4,0000

Zawory termostatyczne

167. KNR-W 2-15 0412-02

0

4

     4,0000

Jednostka: kpl.

4,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

168. KNR-W 2-15 0429-04

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V22K/600/1200

169. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

2,0000

Grzejniki stalowe płytowe V33K/600/1200

170. KNR-W 2-15 0418-01

0

2

     2,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki łazienkowe SAN07/900

171. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: m

2,1000

Tuleje ochronne - rury stalowe

172. KNR-W 2-15 0401-03

0

7*0.3

     2,1000

Dział nr 3.11. Lokal 19/1

Jednostka: szt.

3,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

173. KNR-W 4-01 0335-03

0

3

     3,0000

Jednostka: szt.

3,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

174. KNR-W 4-01 0325-04

0

3

     3,0000

Jednostka: m3

0,1400

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

175. KNR-W 4-01 0109-09

0

3*0.15*0.3

     0,1350

Jednostka: m3

0,1400

Opłata za składowanie gruzu

176.    kalk. własna

0

0,14

     0,1400

Jednostka: m

33,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

177. KNR-W 2-15 0405-03

0

33

    33,0000

- 16 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: m

14,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

178. KNR-W 2-15 0405-04

0

14

    14,0000

Jednostka: m

47,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

179. KNR-W 2-15 0406-02

0

47

    47,0000

Jednostka: urz.

4,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

180. KNR-W 2-15 0436-01

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

181. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Zawory termostatyczne

182. KNR-W 2-15 0412-02

0

4

     4,0000

Jednostka: kpl.

4,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

183. KNR-W 2-15 0429-04

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

2,0000

Grzejniki stalowe płytowe V22K/600/800

184. KNR-W 2-15 0418-01

0

2

     2,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V33K/600/700

185. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki łazienkowe SAN07/900

186. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: m

0,9000

Tuleje ochronne - rury stalowe

187. KNR-W 2-15 0401-03

0

3*0.3

     0,9000

Dział nr 3.12. Lokal 19/2

Jednostka: szt.

3,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

188. KNR-W 4-01 0335-03

0

3

     3,0000

- 17 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: szt.

3,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

189. KNR-W 4-01 0325-04

0

3

     3,0000

Jednostka: m3

0,1400

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

190. KNR-W 4-01 0109-09

0

3*0.15*0.3

     0,1350

Jednostka: m3

0,1400

Opłata za składowanie gruzu

191.    kalk. własna

0

0,14

     0,1400

Jednostka: m

32,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

192. KNR-W 2-15 0405-03

0

32

    32,0000

Jednostka: m

14,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

193. KNR-W 2-15 0405-04

0

14

    14,0000

Jednostka: m

46,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

194. KNR-W 2-15 0406-02

0

46

    46,0000

Jednostka: urz.

4,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

195. KNR-W 2-15 0436-01

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

196. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Zawory termostatyczne

197. KNR-W 2-15 0412-02

0

4

     4,0000

Jednostka: kpl.

4,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

198. KNR-W 2-15 0429-04

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

3,0000

Grzejniki stalowe płytowe V22K/600/800

199. KNR-W 2-15 0418-01

0

3

     3,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki łazienkowe SAN07/900

200. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

- 18 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: m

0,9000

Tuleje ochronne - rury stalowe

201. KNR-W 2-15 0401-03

0

3*0.3

     0,9000

Dział nr 3.13. Lokal 19/3

Jednostka: szt.

4,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

202. KNR-W 4-01 0335-03

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

203. KNR-W 4-01 0325-04

0

4

     4,0000

Jednostka: m3

0,1800

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

204. KNR-W 4-01 0109-09

0

4*0.15*0.3

     0,1800

Jednostka: m3

0,1800

Opłata za składowanie gruzu

205.    kalk. własna

0

0,18

     0,1800

Jednostka: m

45,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

206. KNR-W 2-15 0405-04

0

45

    45,0000

Jednostka: m

45,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

207. KNR-W 2-15 0406-02

0

45

    45,0000

Jednostka: urz.

4,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

208. KNR-W 2-15 0436-01

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

209. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Zawory termostatyczne

210. KNR-W 2-15 0412-02

0

4

     4,0000

Jednostka: kpl.

4,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

211. KNR-W 2-15 0429-04

0

4

     4,0000

- 19 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V21K/600/600

212. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V21K/600/800

213. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V22K/600/800

214. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki łazienkowe SAN07/900

215. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: m

0,9000

Tuleje ochronne - rury stalowe

216. KNR-W 2-15 0401-03

0

3*0.3

     0,9000

Dział nr 3.14. Lokal 19/4

Jednostka: szt.

3,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

217. KNR-W 4-01 0335-03

0

3

     3,0000

Jednostka: szt.

3,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

218. KNR-W 4-01 0325-04

0

3

     3,0000

Jednostka: m3

0,1400

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

219. KNR-W 4-01 0109-09

0

3*0.15*0.3

     0,1350

Jednostka: m3

0,1400

Opłata za składowanie gruzu

220.    kalk. własna

0

0,14

     0,1400

Jednostka: m

46,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

221. KNR-W 2-15 0405-03

0

46

    46,0000

Jednostka: m

46,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

222. KNR-W 2-15 0406-02

0

46

    46,0000

- 20 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: urz.

4,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

223. KNR-W 2-15 0436-01

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

224. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Zawory termostatyczne

225. KNR-W 2-15 0412-02

0

4

     4,0000

Jednostka: kpl.

4,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

226. KNR-W 2-15 0429-04

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V11K/600/700

227. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

3,0000

Grzejniki stalowe płytowe V22K/600/800

228. KNR-W 2-15 0418-01

0

3

     3,0000

Jednostka: m

0,9000

Tuleje ochronne - rury stalowe

229. KNR-W 2-15 0401-03

0

3*0.3

     0,9000

Dział nr 3.15. Lokal 19/5

Jednostka: szt.

1,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

230. KNR-W 4-01 0335-03

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

231. KNR-W 4-01 0325-04

0

1

     1,0000

Jednostka: m

4,0000

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego

232. KNR-W 4-01 0210-01

0

4

     4,0000

Jednostka: m

4,0000

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i 
ścianach

233. KNR-W 4-01 0207-01

0

4

     4,0000

- 21 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: m3

0,2300

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

234. KNR-W 4-01 0109-09

0

5*0.15*0.3

     0,2250

Jednostka: m3

0,2300

Opłata za składowanie gruzu

235.    kalk. własna

0

0,23

     0,2300

Jednostka: m

7,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

236. KNR-W 2-15 0405-04

0

7

     7,0000

Jednostka: m

7,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

237. KNR-W 2-15 0406-02

0

7

     7,0000

Jednostka: urz.

6,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

238. KNR-W 2-15 0436-01

0

6

     6,0000

Jednostka: szt.

6,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

239. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

6

     6,0000

Jednostka: szt.

6,0000

Zawory termostatyczne

240. KNR-W 2-15 0412-02

0

6

     6,0000

Jednostka: szt

2,0000

Podłączenie do istn. rozdzielaczy

241.    kalk. własna

0

2

     2,0000

Jednostka: m

0,3000

Tuleje ochronne - rury stalowe

242. KNR-W 2-15 0401-03

0

1*0.3

     0,3000

Dział nr 3.16. Lokal 21/1

Jednostka: szt.

3,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

243. KNR-W 4-01 0335-03

0

3

     3,0000

Jednostka: szt.

3,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

244. KNR-W 4-01 0325-04

0

3

     3,0000

- 22 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: m3

0,1400

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

245. KNR-W 4-01 0109-09

0

3*0.15*0.3

     0,1350

Jednostka: m3

0,1400

Opłata za składowanie gruzu

246.    kalk. własna

0

0,14

     0,1400

Jednostka: m

32,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

247. KNR-W 2-15 0405-03

0

32

    32,0000

Jednostka: m

14,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

248. KNR-W 2-15 0405-04

0

14

    14,0000

Jednostka: m

46,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

249. KNR-W 2-15 0406-02

0

46

    46,0000

Jednostka: urz.

4,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

250. KNR-W 2-15 0436-01

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

251. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Zawory termostatyczne

252. KNR-W 2-15 0412-02

0

4

     4,0000

Jednostka: kpl.

4,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

253. KNR-W 2-15 0429-04

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

2,0000

Grzejniki stalowe płytowe V22K/600/800

254. KNR-W 2-15 0418-01

0

2

     2,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V33K/600/700

255. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki łazienkowe SAN07/900

256. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

- 23 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: m

0,9000

Tuleje ochronne - rury stalowe

257. KNR-W 2-15 0401-03

0

3*0.3

     0,9000

Dział nr 3.17. Lokal 21/2

Jednostka: szt.

4,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

258. KNR-W 4-01 0335-03

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

259. KNR-W 4-01 0325-04

0

4

     4,0000

Jednostka: m3

0,1800

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

260. KNR-W 4-01 0109-09

0

4*0.15*0.3

     0,1800

Jednostka: m3

0,1800

Opłata za składowanie gruzu

261.    kalk. własna

0

0,18

     0,1800

Jednostka: m

34,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

262. KNR-W 2-15 0405-03

0

34

    34,0000

Jednostka: m

15,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

263. KNR-W 2-15 0405-04

0

15

    15,0000

Jednostka: m

49,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

264. KNR-W 2-15 0406-02

0

49

    49,0000

Jednostka: urz.

5,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

265. KNR-W 2-15 0436-01

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

266. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Zawory termostatyczne

267. KNR-W 2-15 0412-02

0

5

     5,0000

- 24 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: kpl.

5,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

268. KNR-W 2-15 0429-04

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V11K/600/600

269. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V21K/600/800

270. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

2,0000

Grzejniki stalowe płytowe V22K/600/800

271. KNR-W 2-15 0418-01

0

2

     2,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki łazienkowe SAN07/900

272. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: m

0,9000

Tuleje ochronne - rury stalowe

273. KNR-W 2-15 0401-03

0

3*0.3

     0,9000

Dział nr 3.18. Lokal 21/3

Jednostka: szt.

5,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

274. KNR-W 4-01 0335-03

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

275. KNR-W 4-01 0325-04

0

5

     5,0000

Jednostka: m3

0,2300

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

276. KNR-W 4-01 0109-09

0

5*0.15*0.3

     0,2250

Jednostka: m3

0,2300

Opłata za składowanie gruzu

277.    kalk. własna

0

0,23

     0,2300

Jednostka: m

42,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

278. KNR-W 2-15 0405-03

0

42

    42,0000

- 25 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: m

42,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

279. KNR-W 2-15 0406-02

0

42

    42,0000

Jednostka: urz.

4,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

280. KNR-W 2-15 0436-01

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

281. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Zawory termostatyczne

282. KNR-W 2-15 0412-02

0

4

     4,0000

Jednostka: kpl.

4,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

283. KNR-W 2-15 0429-04

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

2,0000

Grzejniki stalowe płytowe V22K/600/800

284. KNR-W 2-15 0418-01

0

2

     2,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V33K/600/700

285. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki łazienkowe SAN07/900

286. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: m

1,5000

Tuleje ochronne - rury stalowe

287. KNR-W 2-15 0401-03

0

5*0.3

     1,5000

Dział nr 3.19. Lokal 21/4

Jednostka: szt.

4,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

288. KNR-W 4-01 0335-03

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

289. KNR-W 4-01 0325-04

0

4

     4,0000

- 26 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: m3

0,1800

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

290. KNR-W 4-01 0109-09

0

4*0.15*0.3

     0,1800

Jednostka: m3

0,1800

Opłata za składowanie gruzu

291.    kalk. własna

0

0,18

     0,1800

Jednostka: m

45,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

292. KNR-W 2-15 0405-03

0

45

    45,0000

Jednostka: m

45,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

293. KNR-W 2-15 0406-02

0

45

    45,0000

Jednostka: urz.

4,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

294. KNR-W 2-15 0436-01

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

295. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Zawory termostatyczne

296. KNR-W 2-15 0412-02

0

4

     4,0000

Jednostka: kpl.

4,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

297. KNR-W 2-15 0429-04

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

3,0000

Grzejniki stalowe płytowe V22K/600/800

298. KNR-W 2-15 0418-01

0

3

     3,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki łazienkowe SAN07/900

299. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: m

1,2000

Tuleje ochronne - rury stalowe

300. KNR-W 2-15 0401-03

0

4*0.3

     1,2000

Dział nr 3.20. Lokal 21/5

- 27 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: szt.

6,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

301. KNR-W 4-01 0335-03

0

6

     6,0000

Jednostka: szt.

6,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

302. KNR-W 4-01 0325-04

0

6

     6,0000

Jednostka: m3

0,2700

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

303. KNR-W 4-01 0109-09

0

6*0.15*0.3

     0,2700

Jednostka: m3

0,2700

Opłata za składowanie gruzu

304.    kalk. własna

0

0,27

     0,2700

Jednostka: m

36,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

305. KNR-W 2-15 0405-03

0

36

    36,0000

Jednostka: m

24,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

306. KNR-W 2-15 0405-04

0

24

    24,0000

Jednostka: m

60,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

307. KNR-W 2-15 0406-02

0

60

    60,0000

Jednostka: urz.

3,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

308. KNR-W 2-15 0436-01

0

3

     3,0000

Jednostka: szt.

3,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

309. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

3

     3,0000

Jednostka: szt.

3,0000

Zawory termostatyczne

310. KNR-W 2-15 0412-02

0

3

     3,0000

Jednostka: kpl.

3,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

311. KNR-W 2-15 0429-04

0

3

     3,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V22K/600/1200

312. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

- 28 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V33K/600/1100

313. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki łazienkowe SAN18/600

314. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: m

1,8000

Tuleje ochronne - rury stalowe

315. KNR-W 2-15 0401-03

0

6*0.3

     1,8000

Dział nr 3.21. Lokal 23/1

Jednostka: szt.

4,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

316. KNR-W 4-01 0335-03

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

317. KNR-W 4-01 0325-04

0

4

     4,0000

Jednostka: m3

0,1800

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

318. KNR-W 4-01 0109-09

0

4*0.15*0.3

     0,1800

Jednostka: m3

0,1800

Opłata za składowanie gruzu

319.    kalk. własna

0

0,18

     0,1800

Jednostka: m

10,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

320. KNR-W 2-15 0405-03

0

10

    10,0000

Jednostka: m

10,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

321. KNR-W 2-15 0406-02

0

10

    10,0000

Jednostka: urz.

4,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

322. KNR-W 2-15 0436-01

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

323. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

4

     4,0000

- 29 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: szt.

4,0000

Zawory termostatyczne

324. KNR-W 2-15 0412-02

0

4

     4,0000

Jednostka: kpl.

4,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

325. KNR-W 2-15 0429-04

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V11K/600/500

326. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: m

1,2000

Tuleje ochronne - rury stalowe

327. KNR-W 2-15 0401-03

0

4*0.3

     1,2000

Dział nr 3.22. Lokal 23/2

Jednostka: szt.

4,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

328. KNR-W 4-01 0335-03

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

329. KNR-W 4-01 0325-04

0

4

     4,0000

Jednostka: m3

0,1800

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

330. KNR-W 4-01 0109-09

0

4*0.15*0.3

     0,1800

Jednostka: m3

0,1800

Opłata za składowanie gruzu

331.    kalk. własna

0

0,18

     0,1800

Jednostka: m

35,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

332. KNR-W 2-15 0405-03

0

35

    35,0000

Jednostka: m

13,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

333. KNR-W 2-15 0405-04

0

13

    13,0000

Jednostka: m

48,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

334. KNR-W 2-15 0406-02

0

48

    48,0000

- 30 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: urz.

5,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

335. KNR-W 2-15 0436-01

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

336. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Zawory termostatyczne

337. KNR-W 2-15 0412-02

0

5

     5,0000

Jednostka: kpl.

5,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

338. KNR-W 2-15 0429-04

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V11K/600/600

339. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V21K/600/800

340. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

2,0000

Grzejniki stalowe płytowe V22K/600/800

341. KNR-W 2-15 0418-01

0

2

     2,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki łazienkowe SAN07/900

342. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: m

1,2000

Tuleje ochronne - rury stalowe

343. KNR-W 2-15 0401-03

0

4*0.3

     1,2000

Dział nr 3.23. Lokal 23/3

Jednostka: szt.

5,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

344. KNR-W 4-01 0335-03

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

345. KNR-W 4-01 0325-04

0

5

     5,0000

- 31 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: m3

0,2300

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

346. KNR-W 4-01 0109-09

0

5*0.15*0.3

     0,2250

Jednostka: m3

0,2300

Opłata za składowanie gruzu

347.    kalk. własna

0

0,23

     0,2300

Jednostka: m

44,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

348. KNR-W 2-15 0405-03

0

44

    44,0000

Jednostka: m

44,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

349. KNR-W 2-15 0406-02

0

44

    44,0000

Jednostka: urz.

4,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

350. KNR-W 2-15 0436-01

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

351. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Zawory termostatyczne

352. KNR-W 2-15 0412-02

0

4

     4,0000

Jednostka: kpl.

4,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

353. KNR-W 2-15 0429-04

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

3,0000

Grzejniki stalowe płytowe V22K/600/800

354. KNR-W 2-15 0418-01

0

3

     3,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki łazienkowe SAN07/1000

355. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: m

1,5000

Tuleje ochronne - rury stalowe

356. KNR-W 2-15 0401-03

0

5*0.3

     1,5000

Dział nr 3.24. Lokal 23/4

- 32 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: szt.

7,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

357. KNR-W 4-01 0335-03

0

7

     7,0000

Jednostka: szt.

7,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

358. KNR-W 4-01 0325-04

0

7

     7,0000

Jednostka: m3

0,3200

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

359. KNR-W 4-01 0109-09

0

7*0.15*0.3

     0,3150

Jednostka: m3

0,3200

Opłata za składowanie gruzu

360.    kalk. własna

0

0,32

     0,3200

Jednostka: m

48,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

361. KNR-W 2-15 0405-03

0

48

    48,0000

Jednostka: m

48,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

362. KNR-W 2-15 0406-02

0

48

    48,0000

Jednostka: urz.

4,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

363. KNR-W 2-15 0436-01

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

364. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Zawory termostatyczne

365. KNR-W 2-15 0412-02

0

4

     4,0000

Jednostka: kpl.

4,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

366. KNR-W 2-15 0429-04

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V21K/600/800

367. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

2,0000

Grzejniki stalowe płytowe V22K/600/800

368. KNR-W 2-15 0418-01

0

2

     2,0000

- 33 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki łazienkowe SAN07/900

369. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: m

2,1000

Tuleje ochronne - rury stalowe

370. KNR-W 2-15 0401-03

0

7*0.3

     2,1000

Dział nr 3.25. Lokal 23/5

Jednostka: szt.

3,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

371. KNR-W 4-01 0335-03

0

3

     3,0000

Jednostka: szt.

3,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

372. KNR-W 4-01 0325-04

0

3

     3,0000

Jednostka: m3

0,1400

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

373. KNR-W 4-01 0109-09

0

3*0.15*0.3

     0,1350

Jednostka: m3

0,3200

Opłata za składowanie gruzu

374.    kalk. własna

0

0,32

     0,3200

Jednostka: m

22,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

375. KNR-W 2-15 0405-03

0

22

    22,0000

Jednostka: m

22,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

376. KNR-W 2-15 0406-02

0

22

    22,0000

Jednostka: urz.

2,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

377. KNR-W 2-15 0436-01

0

2

     2,0000

Jednostka: szt.

2,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

378. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

2

     2,0000

Jednostka: szt.

2,0000

Zawory termostatyczne

379. KNR-W 2-15 0412-02

0

2

     2,0000

- 34 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: kpl.

2,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

380. KNR-W 2-15 0429-04

0

2

     2,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V11K/600/800

381. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V33K/600/1100

382. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: m

0,9000

Tuleje ochronne - rury stalowe

383. KNR-W 2-15 0401-03

0

3*0.3

     0,9000

Dział nr 3.26. Lokal 25/1

Jednostka: szt.

5,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

384. KNR-W 4-01 0335-03

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

385. KNR-W 4-01 0325-04

0

5

     5,0000

Jednostka: m3

0,2300

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

386. KNR-W 4-01 0109-09

0

5*0.15*0.3

     0,2250

Jednostka: m3

0,2300

Opłata za składowanie gruzu

387.    kalk. własna

0

0,23

     0,2300

Jednostka: m

36,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

388. KNR-W 2-15 0405-03

0

36

    36,0000

Jednostka: m

16,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

389. KNR-W 2-15 0405-04

0

16

    16,0000

Jednostka: m

52,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

390. KNR-W 2-15 0406-02

0

52

    52,0000

- 35 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: urz.

5,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

391. KNR-W 2-15 0436-01

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

392. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Zawory termostatyczne

393. KNR-W 2-15 0412-02

0

5

     5,0000

Jednostka: kpl.

5,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

394. KNR-W 2-15 0429-04

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V11K/600/600

395. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

2,0000

Grzejniki stalowe płytowe V21K/600/800

396. KNR-W 2-15 0418-01

0

2

     2,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V33K/600/700

397. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki łazienkowe SAN07/900

398. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: m

1,5000

Tuleje ochronne - rury stalowe

399. KNR-W 2-15 0401-03

0

5*0.3

     1,5000

Dział nr 3.27. Lokal 25/2

Jednostka: szt.

4,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

400. KNR-W 4-01 0335-03

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

401. KNR-W 4-01 0325-04

0

4

     4,0000

- 36 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: m3

0,1800

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

402. KNR-W 4-01 0109-09

0

4*0.15*0.3

     0,1800

Jednostka: m3

0,1800

Opłata za składowanie gruzu

403.    kalk. własna

0

0,18

     0,1800

Jednostka: m

18,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

404. KNR-W 2-15 0405-03

0

18

    18,0000

Jednostka: m

32,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

405. KNR-W 2-15 0405-04

0

32

    32,0000

Jednostka: m

50,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

406. KNR-W 2-15 0406-02

0

50

    50,0000

Jednostka: urz.

4,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

407. KNR-W 2-15 0436-01

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

408. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Zawory termostatyczne

409. KNR-W 2-15 0412-02

0

4

     4,0000

Jednostka: kpl.

4,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

410. KNR-W 2-15 0429-04

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

3,0000

Grzejniki stalowe płytowe V33K/600/800

411. KNR-W 2-15 0418-01

0

3

     3,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki łazienkowe SAN18/900

412. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: m

1,2000

Tuleje ochronne - rury stalowe

413. KNR-W 2-15 0401-03

0

4*0.3

     1,2000

- 37 -

Opis robót

Ilość robót

Dział nr 3.28. Lokal 25/3

Jednostka: szt.

5,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

414. KNR-W 4-01 0335-03

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

415. KNR-W 4-01 0325-04

0

5

     5,0000

Jednostka: m3

0,2300

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

416. KNR-W 4-01 0109-09

0

5*0.15*0.3

     0,2250

Jednostka: m3

0,2300

Opłata za składowanie gruzu

417.    kalk. własna

0

0,23

     0,2300

Jednostka: m

35,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

418. KNR-W 2-15 0405-03

0

35

    35,0000

Jednostka: m

11,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

419. KNR-W 2-15 0405-04

0

11

    11,0000

Jednostka: m

46,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

420. KNR-W 2-15 0406-02

0

46

    46,0000

Jednostka: urz.

4,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

421. KNR-W 2-15 0436-01

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

422. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Zawory termostatyczne

423. KNR-W 2-15 0412-02

0

4

     4,0000

Jednostka: kpl.

4,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

424. KNR-W 2-15 0429-04

0

4

     4,0000

- 38 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V21K/600/800

425. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

2,0000

Grzejniki stalowe płytowe V33K/600/800

426. KNR-W 2-15 0418-01

0

2

     2,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki łazienkowe SAN07/900

427. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: m

1,5000

Tuleje ochronne - rury stalowe

428. KNR-W 2-15 0401-03

0

5*0.3

     1,5000

Dział nr 3.29. Lokal 25/4

Jednostka: szt.

5,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

429. KNR-W 4-01 0335-03

0

5

     5,0000

Jednostka: szt.

5,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

430. KNR-W 4-01 0325-04

0

5

     5,0000

Jednostka: m3

0,2300

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

431. KNR-W 4-01 0109-09

0

5*0.15*0.3

     0,2250

Jednostka: m3

0,2300

Opłata za składowanie gruzu

432.    kalk. własna

0

0,23

     0,2300

Jednostka: m

28,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

433. KNR-W 2-15 0405-03

0

28

    28,0000

Jednostka: m

20,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

434. KNR-W 2-15 0405-04

0

20

    20,0000

Jednostka: m

48,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

435. KNR-W 2-15 0406-02

0

48

    48,0000

- 39 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: urz.

4,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

436. KNR-W 2-15 0436-01

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

437. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

4,0000

Zawory termostatyczne

438. KNR-W 2-15 0412-02

0

4

     4,0000

Jednostka: kpl.

4,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

439. KNR-W 2-15 0429-04

0

4

     4,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V11K/600/900

440. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

3,0000

Grzejniki stalowe płytowe V33K/600/800

441. KNR-W 2-15 0418-01

0

3

     3,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki łazienkowe SAN18/600

442. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: m

1,5000

Tuleje ochronne - rury stalowe

443. KNR-W 2-15 0401-03

0

5*0.3

     1,5000

Dział nr 3.30. Lokal 25/5

Jednostka: szt.

6,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

444. KNR-W 4-01 0335-03

0

6

     6,0000

Jednostka: szt.

6,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

445. KNR-W 4-01 0325-04

0

6

     6,0000

Jednostka: m3

0,2700

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

446. KNR-W 4-01 0109-09

0

6*0.15*0.3

     0,2700

- 40 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: m3

0,2700

Opłata za składowanie gruzu

447.    kalk. własna

0

0,27

     0,2700

Jednostka: m

40,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

448. KNR-W 2-15 0405-03

0

40

    40,0000

Jednostka: m

12,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

449. KNR-W 2-15 0405-04

0

12

    12,0000

Jednostka: m

9,0000

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

450. KNR-W 2-15 0405-05

0

9

     9,0000

Jednostka: m

61,0000

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

451. KNR-W 2-15 0406-02

0

61

    61,0000

Jednostka: urz.

8,0000

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

452. KNR-W 2-15 0436-01

0

8

     8,0000

Jednostka: szt.

8,0000

Głowice do zaworów termostatycznych

453. KNR 2-15 0415-01 analogia

0

8

     8,0000

Jednostka: szt.

8,0000

Zawory termostatyczne

454. KNR-W 2-15 0412-02

0

8

     8,0000

Jednostka: kpl.

8,0000

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

455. KNR-W 2-15 0429-04

0

8

     8,0000

Jednostka: szt.

2,0000

Grzejniki stalowe płytowe V11K/600/1800

456. KNR-W 2-15 0418-01

0

2

     2,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki stalowe płytowe V11K/600/2000

457. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

2,0000

Grzejniki stalowe płytowe V22K/600/1100

458. KNR-W 2-15 0418-01

0

2

     2,0000

- 41 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: szt.

2,0000

Grzejniki stalowe płytowe V33K/600/800

459. KNR-W 2-15 0418-01

0

2

     2,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Grzejniki łazienkowe SAN18/750

460. KNR-W 2-15 0418-01

0

1

     1,0000

Jednostka: m

1,8000

Tuleje ochronne - rury stalowe

461. KNR-W 2-15 0401-03

0

6*0,3

     1,8000

Dział nr 4. Instalacja c.w.u. i cyrkulacji
[CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne]

Jednostka: szt.

10,0000

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

462. KNR-W 4-01 0335-03

0

10

    10,0000

Jednostka: szt.

10,0000

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

463. KNR-W 4-01 0325-04

0

10

    10,0000

Jednostka: szt.

30,0000

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm

464. KNR-W 4-01 0208-02

0

30

    30,0000

Jednostka: szt.

30,0000

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm

465. KNR-W 4-01 0206-02

0

30

    30,0000

Jednostka: m3

1,8000

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

466. KNR-W 4-01 0109-09

0

40*0.15*0.3

     1,8000

Jednostka: m3

1,8000

Opłata za składowanie gruzu

467.    kalk. własna

0

1,8

     1,8000

Jednostka: m

135,0000

Rurociągi w instalacjach miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

468. KNR-W 2-15 0405-03

0

135

   135,0000

Jednostka: m

32,0000

Rurociągi w instalacjach miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

469. KNR-W 2-15 0405-04

0

32

    32,0000

- 42 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: m

64,0000

Rurociągi w instalacjach miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

470. KNR-W 2-15 0405-05

0

64

    64,0000

Jednostka: m

34,0000

Rurociągi w instalacjach miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

471. KNR-W 2-15 0405-06

0

34

    34,0000

Jednostka: m

265,0000

Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 150 mm)

472. KNR 2-15 0110-02

0

135+32+64+34

   265,0000

Jednostka: odc.200m

1,4000

Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm

473. KNR 2-18 0803-01

0

1,4

     1,4000

Jednostka: odc.200m

1,4000

Jednokrotne płukanie instalacji wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm

474. KNR-W 2-18 0708-01

0

1,4

     1,4000

Jednostka: kpl.

29,0000

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydelkowych

475. KNR 2-15 0108-01

0

29

    29,0000

Jednostka: szt.

29,0000

Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15 mm - do wody ciepłej z możliwością zdalnego odczytu JS 90-1-0,4

476. KNR 2-15 0118-01

0

29

    29,0000

Jednostka: szt.

60,0000

Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm

477. KNR 2-15 0112-01

0

60

    60,0000

Jednostka: szt.

2,0000

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm - MTCV

478. KNR-W 2-15 0130-02 analogia

0

2

     2,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 25 mm

479. KNR-W 2-15 0133-03

0

1

     1,0000

Jednostka: szt.

1,0000

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm

480. KNR-W 2-15 0130-04

0

1

     1,0000

Jednostka: m

265,0000

Izolacja rurociągów otuliną grubości 20mm

481. KNR 0-34 0101-10

0

265

   265,0000

- 43 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: m

12,0000

Tuleje ochronne - rury stalowe

482. KNR-W 2-15 0401-03

0

40*0.3

    12,0000

- 44 -